**COTAÇÃO Nº008/2020**

Processo 035/CMPM/2020

Memorando 035/GAB/CM/2020

Fonte de recurso Projeto. Ativ. 2001 Elementos desp. 33.90.30.00- Material de Consumo e do Elemento de Desp. 44.90.52.00 – Equipamento e Material de Consumo.

Empresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CNPJ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_UF\_\_\_\_\_\_

Endereço\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CIDADE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
| 01 | Pulverizador costal manual, com tanque em polietileno, base confeccionada em aço, gatilho de acionamento com trava, mecanismo de pressão com câmara produzida em latão, capacidade 20 litros e com cintas reguláveis. | UND | 01 |  |  |
| 02 | Carrinho de mão, capacidade de 60 litros, caçamba com chapa 228 (0,75 mm, com pneu com câmara. | UND | 01 |  |  |
| 03 | Reator externo para lâmpada a Vapor Metálico de alta pressão de 250 W com alça ou suporte, Tecnologia de iluminação: eletromagnético, Modelo: Sódio/ Metálico de 250 W. | UND | 15 |  |  |
| 04 | Lâmpada vapor metálico à alta pressão, potência de 250 W, base: e-40, posição funcionamento universal, necessita uso de reator com alça. | UND | 15 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARIMBO DO CNPJ/CPF-ME** | LOCAL: | REPONSAVEL PELA COTAÇÃO DA EMPRESA: | **USO EXCLUSIVO DA** **CÃMARA MUNICIPAL** | VALOR DA PROPOSTA: |
| DATA: | FONE:  |  | VALIDADE DA PROPOSTA**60 (SESSENTA) DIAS** |
|  | ASINATURA | PRAZO DE ENTREGA:(Imediato) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Serv. Responsável pela Cotação |